Le choix du support c’est fait assez rapidement, étant donner que nous souhaitions créer un réseau LAN et donc par conséquent un petit réseau, nous avons décidé d’utiliser le support cuivre, nous avons utiliser un câble Ethernet de catégorie 5E qui as un débit de 125 Mo par seconde. Nous avons aussi créé 2 réseau wifi avec une clé d’accès de type WPA2 pour tous les joueurs et pour les joueurs de heartstone qui respectent la norme 802.11n il existe aucun problème de diaphonie et le RSB est respecter. L’avantage du support cuivre est qu’il est moins cher que le support fibre et plus facile à installer malgré la place prise par le support cuivre et la différence de débits notable mais puisque le c’est une LAN la perte de débit sur la distance est minime.